Техническая спецификация

Лот № 1

Для изготовления заглушек при покраске колес, необходимо приобрести -

«капролон кругляк»



|  |
| --- |
| Капролон кругляк |
| Толщина (мм) | Вес (кг) | Длина (мм) |
| 30 | 0,76 | 1000 |

Лот №2

Для изготовления заглушек при покраске колес, необходимо приобрести -

«капролон кругляк»



|  |
| --- |
| Капролон кругляк |
| Толщина (мм) | Вес (кг) | Длина (мм) |
| 130 | 8,14 | 500 |

Лот №3

Для изготовления заглушек при покраске колес, необходимо приобрести -

«капролон кругляк»



|  |
| --- |
| Капролон кругляк |
| Толщина (мм) | Вес (кг) | Длина (мм) |
| 155 | 11 | 500 |

Лот №4

Для изготовления заглушек при покраске колес, необходимо приобрести -

«капролон кругляк»



|  |
| --- |
| Капролон кругляк |
| Толщина (мм) | Вес (кг) | Длина (мм) |
| 200 | 17,2 | 500 |

Допустимые отклонения в указанных параметрах +/- 2 мм

Обязательное предоставление технической спецификации