*Техническая спецификация*

*Лот№1*

Лампы УФ для детекторов валют 6W

Мощность ультрафиолетового света 6Вт.

длина, -22,3 см

*лот №2*

Стартер тлеющего разряда для люминесцентных ламп с электромагнитным ПРА. Двухштырьковое зажигающее устройство в пластиковом корпусе (из огнеупорного поликарбоната) и с помехоподавляющим конденсатором.

|  |  |
| --- | --- |
| **Технические характеристики** | |
| Кол-во ламп \* Вт | 4 — 22 |
| Масса, г | 7 |
| Длина, мм | 40 |
| Ширина, мм | 21 |
| Напряжение рабочее | 220 |
| Частота Гц | 50 |
| Окружающая температура | 75 |
|  |  |

Ценовое предложение должно содержать следующее:

1) техническую спецификацию;

2) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения).