Техническая спецификация, на закуп оборудования

Место поставки оборудования АО «Эйр Астана» офис «Центр1»

Наименование, описание и вид оборудования

|  |  |
| --- | --- |
| № | Описание |
| 1 | Жесткий диск 600Gb |

Спецификация и поддерживаемый функционал устройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Описание | |
| 1 | Объем | 600Gb |
| 2 | Тип | SAS |
| 3 | Скорость интерфейса | 6 Гбит/сек |
| 4 | Кол-во оборотов шпинделя | 10 000 RPM |
| 5 | Физический размер | 2,5 дюйма |
| 6 | Совместимость с сервером/хранилищем | PowerEdge M610  PowerEdge M610x  PowerEdge M710  PowerEdge M710HD  PowerEdge M910  PowerEdge M915  PowerEdge R320  PowerEdge R420  PowerEdge R510  PowerEdge R515  PowerEdge R610  PowerEdge R620  PowerEdge R710  PowerEdge R715  PowerEdge R720  PowerEdge R810  PowerEdge R815  PowerEdge R820  PowerEdge R910  PowerEdge T320  PowerEdge T410  PowerEdge T420  PowerEdge T610  PowerEdge T620  PowerEdge T710  PowerVault DL2300  PowerVault MD1120  Precision Workstation R5500 |
| 7 | Номер партии | 400-21031 |

**Техническая спецификация**

Оптическая мышь

Устройства ввода/вывода Оптическая мышь   
Интерфейс USB  
Две кнопки и колесо прокрутки с возможностью нажатия

|  |  |
| --- | --- |
| Назначение | ноутбук |
| Интерфейс подключения | USB |
| Цвет | черный |
| Комплектация | мышь |
| **Мышь** | |
| Тип | оптическая светодиодная |
| Дизайн | для правой и левой руки |
| Колесо прокрутки | Есть |
| Количество клавиш | 3 |
| Вес не более | 0.31 г |

**Внешний жесткий диск**

### Характеристики

|  |  |
| --- | --- |
| Общие параметры | |
| **Тип** | **внешний HDD-накопитель** |
| **Цвет** | **зеленый, черный** |
| **Классификация накопителя** | **портативный** |
| Накопитель | |
| **Объем накопителя** | **1 Тб** |
| **Количество накопителей** | **1** |
| Скорость вращения шпинделя | 5400 rpm |
| Объем буфера | 8 Мб |
| Подключение | |
| **Интерфейс подключения** | **USB 3.0** |
| **Поддержка Wi-Fi** | **нет** |
| Пропускная способность интерфейса | 5 Гбит/с |
| Конструкция | |
| **Форм-фактор** | **2.5"** |
| **Материал корпуса** | **пластик, резина** |
| **Защита от внешнего воздействия** | **от ударов** |
| Питание | |
| **Внешний адаптер питания** | **нет** |
| **Встроенный аккумулятор** | **нет** |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | документация, кабель USB |
| Особенности | кнопка резервного копирования, прорезиненная поверхность |
| Габариты, вес | |
| Длина не более | 126 мм |
| Ширина не более | 81 мм |
| Высота не более | 19 мм |
| **Вес не более** | **204 г** |

Техническая спецификация на стример DELL PowerVault 114X.

Доукомплектация оборудования системы резервного архивирования данных. В связи с увеличением архивных данных необходимо обеспечивать достаточное место для их хранения, что обеспечивает закупамемое оборудование.

Место поставки оборудования АО «Эйр Астана» офис «Центр1»

Наименование, описание и вид оборудования

|  |  |
| --- | --- |
| Название продукта | PowerVault 114X |
| Комплектация | 2 привода для записи лент LTO-6 |
| Кабеля данных | 2 кабеля SAS, 6Гб,EXT,CBL,2MTR |
| Кабеля питания | 2 кабеля питания |
| Крепежи | Рельсы для крепления в серверную стойку: PV114X, 2/4 Post, 1U/2U Static Rail Kit, No CMA |
| Дополнительные устройства | Карта расширения для серверов 6 Гбит/сек. SAS HBA |
| Номер партии | 225-4163 |

**Указание партийного номера стримера и предоставление технической спецификации обязательно.**

**Батареи для UPS – 50**

Напряжение: 12В

Емкость: 7 Ач

Обязательное предоставление технической спецификации с указанием модели/страны происхождения