Техническая спецификация, на закуп оборудования

Место поставки оборудования АО «Эйр Астана» офис «Центр1»

Наименование, описание и вид оборудования

|  |  |
| --- | --- |
| № | Описание |
| 1 | Жесткий диск 600Gb |

Спецификация и поддерживаемый функционал устройства

|  |  |
| --- | --- |
| № | Описание |
| 1 | Объем | 600Gb |
| 2 | Тип  | SAS |
| 3 | Скорость интерфейса | 6 Гбит/сек |
| 4 | Кол-во оборотов шпинделя | 10 000 RPM |
| 5 | Физический размер | 2,5 дюйма |
| 6 | Совместимость с сервером/хранилищем | PowerEdge M610PowerEdge M610xPowerEdge M710PowerEdge M710HDPowerEdge M910PowerEdge M915PowerEdge R320PowerEdge R420PowerEdge R510PowerEdge R515PowerEdge R610PowerEdge R620PowerEdge R710PowerEdge R715PowerEdge R720PowerEdge R810PowerEdge R815PowerEdge R820PowerEdge R910PowerEdge T320PowerEdge T410PowerEdge T420PowerEdge T610PowerEdge T620PowerEdge T710PowerVault DL2300PowerVault MD1120Precision Workstation R5500 |
| 7  | Номер партии | 400-21031 |

**Техническая спецификация**

Оптическая мышь

Устройства ввода/вывода Оптическая мышь
Интерфейс USB
Две кнопки и колесо прокрутки с возможностью нажатия

|  |  |
| --- | --- |
| Назначение | ноутбук |
| Интерфейс подключения | USB |
| Цвет | черный |
| Комплектация | мышь |
| **Мышь** |
| Тип | оптическая светодиодная |
| Дизайн | для правой и левой руки |
| Колесо прокрутки | Есть |
| Количество клавиш | 3 |
| Вес не более | 0.31 г |

**Внешний жесткий диск**

### Характеристики

|  |
| --- |
| Общие параметры |
| **Тип** | **внешний HDD-накопитель** |
| **Цвет** | **зеленый, черный** |
| **Классификация накопителя** | **портативный** |
| Накопитель |
| **Объем накопителя** | **1 Тб** |
| **Количество накопителей** | **1** |
| Скорость вращения шпинделя | 5400 rpm |
| Объем буфера | 8 Мб |
| Подключение |
| **Интерфейс подключения** | **USB 3.0** |
| **Поддержка Wi-Fi** | **нет** |
| Пропускная способность интерфейса | 5 Гбит/с |
| Конструкция |
| **Форм-фактор** | **2.5"** |
| **Материал корпуса** | **пластик, резина** |
| **Защита от внешнего воздействия** | **от ударов** |
| Питание |
| **Внешний адаптер питания** | **нет** |
| **Встроенный аккумулятор** | **нет** |
| Дополнительная информация |
| Комплектация | документация, кабель USB |
| Особенности | кнопка резервного копирования, прорезиненная поверхность |
| Габариты, вес |
| Длина не более | 126 мм |
| Ширина не более | 81 мм |
| Высота не более | 19 мм |
| **Вес не более** | **204 г** |

Техническая спецификация на стример DELL PowerVault 114X.

Доукомплектация оборудования системы резервного архивирования данных. В связи с увеличением архивных данных необходимо обеспечивать достаточное место для их хранения, что обеспечивает закупамемое оборудование.

Место поставки оборудования АО «Эйр Астана» офис «Центр1»

Наименование, описание и вид оборудования

|  |  |
| --- | --- |
| Название продукта | PowerVault 114X |
| Комплектация | 2 привода для записи лент LTO-6  |
| Кабеля данных | 2 кабеля SAS, 6Гб,EXT,CBL,2MTR |
| Кабеля питания | 2 кабеля питания  |
| Крепежи | Рельсы для крепления в серверную стойку: PV114X, 2/4 Post, 1U/2U Static Rail Kit, No CMA |
| Дополнительные устройства | Карта расширения для серверов 6 Гбит/сек. SAS HBA |
| Номер партии | 225-4163 |

**Указание партийного номера стримера и предоставление технической спецификации обязательно.**

**Батареи для UPS – 50**

Напряжение: 12В

Емкость: 7 Ач

Обязательное предоставление технической спецификации с указанием модели/страны происхождения