**Техническая спецификация на пленку с услугой оклейки**

**Описание**

Декоративная витражная пленка  Matte white (белая c эффектом заморозки)

Пленка используется как правило для оклеивания перегородок офисов, а не стекол окон.

|  |
| --- |
| **Характеристика пленки** |
| пропускание видимого света | 77% |
| отражение видимого света | 9% |
| пропускание солнечного света | 61% |
| отражение солнечного света | 8% |
| отражение солнечной энергии | 30% |
| коэффициент затенения  | 0,81 |
| защита от солнечного блеска | 15% |
| уменьшение солнечного тепла | 19% |
|  |  |

Место оказания услуги – г. Шымкет, Международный Аэропорт, 1-й этаж,

|  |
| --- |
| 1Установить пленку, горизонтальными линиями по средней части стеклянных офисных перегородок |
| 2До оказания услуги согласовать план-график проведения оклейки. |
|  **п/п** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1 | Установка тонировочной пленки с эффектом «заморозки», полосами (3 полосы: 2 Х 350мм, 1 Х 500 мм), горизонтально, на существующие стеклянные, мобильные перегородки, с внешней стороны. | м2 | 20 |
| 2 | Уборка напольного покрытия после выполнения оклейки | м2 | 10 |
| 4 | Вынос и вывоз образовавшегося мусора после выполнения оклейки |  услуга | 1 |
| 5 | При необходимости перестановка и защита мебели от повреждений | компл. | 1 |

**Дополнительные требования:**

* Обязательно предоставить техническую спецификацию
* Предусмотреть выполнения оклейки в рабочее и внерабочее время, а так же выходные или праздничные дни, либо в ночное время с 19-00 до 07-00 утра для обеспечения безостановочного производственного процесса компании;
* Предусмотреть вывоз и последующую утилизацию строительного или иного мусора образовавшегося при выполнении оклейки Поставщиком;
* Обеспечить соблюдение чистоты оборудования, мебели, инвентаря и помещений в здании во время проведения оклейки, и в завершении оклейки;
* При выполнении оклейки предусмотреть защиту мебели и оборудования, а так же напольного покрытия, плинтусов, окон, дверей и т.д. от пыли, пятен и грязи;
* Предусмотреть вынос/занос мебели с кабинетов до 100 кг (при необходимости);
* Все используемые строительные и прочие материалы и работы должны соответствовать ГОСТ и СНиП РК.
* Поставщик должен выполнить оклейку самостоятельно, без привлечения подрядчиков.
* Поставщик поставляет материал и оказывает услуги по оклейке и уборке, после проведения оклейки в полном объеме.
* Поставщик предоставляет необходимые сертификаты РК на используемые материалы (на момент заключения договора)
* Поставщик предоставляет гарантию (2 года) на оуказанные услуги.
* Согласовать график/время проведения оклейки, кол-во работников, въезд и выезд автотранспорта на объект) с административным отделом и Аэропортом
* **Все работы и услуги должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды.**