**Техническая спецификация**



**Лот №1 шкаф 2-х секционный (металлический локер)**


**Модульный шкаф** для одежды состоит из двух секции или ячеек.

Комплектация :

* два замка,
* две перекладины, четыре крючка.

Окрашен порошковой (полимерной) краской серого цвета.

* Шкаф сборный, собирается при помощи винтов и саморезов, поставка должна быть осуществлена в собранном виде.
* Размеры не менее: Высота 185 см Ширина 40 см Глубина 46 см (1850х400х460)
* система запирания - ригельная и флажковая ;
* толщина листа - 0.8 мм;
* **Комплектующие (**основание; полка средняя, крышка шкафа, задняя стенка, стенка боковая правая, стенка боковая левая, профиль стыковочный (для дополнительных секций), дверь, винты с полукруглой головкой d=4мм в комплекте с гайками и шайбами)



**Адрес доставки: Новый пассажирский терминал аэропорта г.Астана, ул.Кабанбай батыра,  5-ый этаж ,офис IFS департамента.**

**Лот№2 файл кабинет 4-х секционный (картотека )**

Внешние размеры не менее, мм: 1330\*470\*630

Внутренние размеры не менее, мм: 267\*381\*560

Вес, кг: 50

Внутренний объем, л: 220 папок Foolscap

Количество полок, шт: 4

Тип замка: Ключевой Практик (2000 комбинаций)

Цвет: Серый полуматовый (RAL 7038)

Тип покрытия: Порошковое

Гарантия-5 лет



**Адрес доставки: БЦ «Іскер»:  г. Астана, пр. Сарыарка д.15 (угол пр.Абая), аудитория 909 или 910., 9 этаж.**

**Лот №3 файл кабинет 4-х секционный (картотека )**

Размеры шкафа не менее: высота – 133 cм. ширина – 46 cм. глубина – 63 cм.

4 ящика на телескопических направляющих.

антиопрокидывающее устройство

центральный замок

хранение документации в форматах P Foolcap и А4.

Тип покрытия: порошковое покрытие

Цвет : серый

Поставка в сборном виде



**Адрес доставки: г.Алматы ул.2-ая Огарева 55, каб.№203,2 этаж**

**Ценовое предложение должно содержать следующее:**

1) техническую спецификацию;

2) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения).