**Техническая спецификация на увлажнитель воздуха**

**Товар должен обладать следующими функциональными и качественными характеристиками и удовлетворять перечисленные ниже условия:**

**Лот 1. Увлажнитель воздуха, 4.5л**

* Ультразвуковой увлажнитель воздуха
* Наличие LED дисплея
* Наличие электронного управления
* Наличие встроенного гигростата
* Наличие встроенной функции ионизации
* Регулировка интенсивности увлажнения
* Наличие таймера (до 12 часов)
* Наличие функции автоматического отключения при отсутствии воды
* Наличие Nano-silver бак для воды и картридж
* Вращающийся на 360° распылитель пара
* Площадь помещения: 50 м2/150 м3
* Объем бака: не менее 4,5 л
* Расход воды: не менее 300 мл/час
* Время работы при полном баке - около 15 часов (расчетное) при максимальной интенсивности испарения

**Лот 2. Увлажнитель воздуха, 5л**

* Автоматическое увлажнение + очистка воздуха до 20 кв.м.
* Объем не менее 5 л.
* Традиционный вид увлажнения (принцип холодного испарения).
* Без сменных фильтров и картриджей, фильтр - обычная вода.
* Бесшумная и безопасная работа прибора.
* Автоматическая регулировка влажности в диапазоне 40-60% (оптимальная, с медицинской точки зрения).
* Равномерное увлажнение по помещению.
* Без кальцинированного налета и конденсата на окружающих предметах.
* Круглосуточная эксплуатация без присмотра, потребляемая мощность от 3 до 8 Ват.

**Ценовое предложение должно содержать следующее:**

1) техническую спецификацию;

2) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения).