**Техническая спецификация**

**Лот 1 широкополосные антенны для портативной радиостанции:**Совместимость оригинальной антенны с радиостанциями Motorola CP140, CP160, CP180.

|  |  |
| --- | --- |
| Частотный диапазон, МГц: | 136-174 |
| Тип разъема: | Motorola RF-MX |
| Высота антенны, см: | 15,5 |
| Цветовая маркировка цоколя: | черная |

Motorola NAD6502 Гибкая антенна VHF диапазона для портативных радиостанций Motorola оснащенных разъемом RF-MX (в простонародии - болт).

Заказчик оставляет за собой право произвести диагностику, проверку поставляемого товара на предмет соответствия с заявленной технической спецификации.

Товар должен быть новый, не б/у, производства не ранее 2014 г.

**Лот №2 Пульт для презентаций**

Удобный многофункциональный презентер, разработанный для проведения профессиональных презентаций.ЖК-экран и встроенная функция вибрации.   
**ХАРАКТЕРИСТИКИ**  
Беспроводной пульт для проведения презентаций  
Лазерная указка  
Управление мультимедийными функциями  
Функция вибрации  
LCD дисплей  
Компактный мини-ресивер USB  
**СПЕЦИФИКАЦИИ**  
Тип: Беспроводной пульт управления, лазерная указка  
Интерфейс: USB  
Тип связи: Радиосвязь 2.4 ГГц  
Радиус действия: 10 метров  
Цвет луча указки: Красный  
Дисплей: ЖК  
Органы управления:   
Управление презентацией: Указка Вкл./Выкл. Перемотка страниц, F5/ES, Очистить экран, лазерная указка  
Управление мультимедийными функциями: Указка Вкл./Выкл., Перемотка треков, Громкость +/-, Воспроизведение / Пауза, Быстрая перемотка  
Питание: 2 батарейки ААА  
Поддержка ОС: Windows XP/Vista/7, Mac OS X10.4 и выше  
Цвет: Черный  
**КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**Пульт  
Мини-ресивер USB  
2 батарейки ААА  
Руководство пользователя

**Лот №3 Акустическая система**

**Акустическая система 2,1 с встроенным усилителем. Управление с помощью проводного пульта ДУ.**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  |  |
| --- | --- |
| УСИЛИТЕЛЬ | |
| Выходная мощность | 11, Вт RMS |
| Распределение мощности | 3х2+5, Вт |
| Нелинейные искажения | 0.3, % (1Вт на 1 кГц) |
| Частотная характеристика | 50-20 000, Гц |
| Соотношение сигнал/шум | 70, дБ |
| Разделение каналов | 45, дБ |
| КОЛОНКИ | |
| Мембрана ВЧ динамика | 2.5, дюйм |
| Мембрана НЧ динамика | 4, дюйм |
| Материал | MDF/plastic |
| Цвет | черный |
| Пульт ДУ | 1 |
| РАЗЪЕМЫ | |
| Выход | 2RCA |
| Вход | 3.5mm stereo |
| РАЗМЕРЫ | |
| Габариты (сателлиты) не менее | 74х148х68, мм |
| Габариты (сабвуфер) не менее | 140х238х157, мм |
| Масса нетто изделия не более | 2,23, кг |

**При предоставлении коммерческого предложения обязательно вложить техническую спецификацию товара с указанием модели и страны производителя**