|  |
| --- |
| http://www.genius.ru/images/spacer.gif |

|  |
| --- |
|  |

Техническая спецификация

**Лот №1 Пульт для презентации**

|  |  |
| --- | --- |
| **Общие характеристики** | |
| **Комплектация** | мышь |
| **Назначение** | настольный компьютер |
| **Тип беспроводной связи** | радиоканал |
| **Радиус действия беспроводной связи** | 15 м |
| **Интерфейс подключения** | USB |
| **Цвет** | черный |
| **Трекбол** | нет |
| **Мышь** | |
| **Тип** | оптическая лазерная |
| **Беспроводная связь** | есть |
| **Дизайн** | для правой руки |
| **Количество клавиш** | 5 |
| **Источник питания мыши** | 2xAAA |

Кол-во 2шт

**Лот№2 Акустическая система**

**Системные требования**

Windows 7, Vista, XP, Mac 10.0 и выше

**Комплектация**

Две колонки SP-U150X

Многоязыковое руководство по быстрой установке

Спецификации

* **Тип:** Акустическая система
* **Разъемы:** Разъем для наушников, Линейный вход, 3,5 mini jack
* **Питание:** от USB порта (5 В / 500 мА)
* **Управление:** Уровень громкости
* **Общая мощность динамика:** 4 Вт RMS
* **Диаметр:** 52 мм
* **Частотная характеристика:** 180 Гц - 20 кГц
* **Соотношение сигнал/шум:** 85 дБ
* **Цвет:** Черный
* **Размеры:** не менее 85 x 170 x 70 мм
* **Размеры в коробке:** не менее 141 х 175 х 94 мм
* **Вес:** не менее 508 г

|  |
| --- |
| **Характеристики**   * Питание от порта USB * Не требуется специальная установка * Работает с PC и MAC * Великолепное качество звука * Динамики диаметром 52 мм * Стильный дизайн колонок * Альтернативные источники аудио - CD/MP3-плееры, мобильные телефоны * Разъем для наушников   Кол-во 2шт |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| |  | | --- | |  |   **Лот №3 Головной микрофон** | | http://www.genius.ru/images/spacer.gif |  |
|  | |
| **Тип:** | Петличный/гарнитура |
| **Акустический принцип действия:** | Конденсаторный |
| **Диаграмма направленности:** | Кардиоидная |
| **Чувствительность:** | н/д |
| **Сопротивление (импеданс):** | н/д |
| **Нагрузочное сопротивление (импеданс):** | н/д |
| **Эквивалентный уровень шума:** | н/д |
| **Отношение сигнал/шум:** | н/д |
| **Динамический диапазон:** | н/д |
| **Разъем:** | 1/4" джек |
| **Выключатель:** | есть |
| **Дополнительно:** | Автоматическое глушение при отсутствии сигнала и шумоподавление |
| **Тип приёмника:** | одноантенный |
| **Радиус действия:** | до 100 м |
| **Количество каналов:** | 16 |
| **Предусилитель:** | Нет |
| **Подавитель обратной связи (пре-аттенюация):** | Нет |
| **Обрезающий фильтр:** | Нет |
| **Фильтр низких частот:** | Нет |
| **Светодиодные индикаторы:** | индикаторы питания и канала на приёмнике, индикатор низкого заряда батареи |
| **Срок службы батареи:** | 6 - 8 часов |
| **Дисплей:** | Есть |
| **Макс. звуковое давление:** | н/д |
|  |  |

Кол-во 2шт

**При предоставлении коммерческого предложения обязательно вложить техническую спецификацию товара с указанием модели.**