**Техническая спецификация**

**Лот 1**

**Знак аварийной остановки 453.3716**

(треугольник предупреждающий) нового образца, ГОСТ Р.41.27-2001, в соответствие с правилами ЕЭК ООН № 27-03

- металлическое основание

- пластмассовый корпус

- флуоресцентный внутренний треугольник

- пластмассовый футляр

**Лот 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Порошковый огнетушитель ОП-2 (без настенного кронштейна)**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  | | --- | --- | | **Марка** | ОП-2 (без настенного кронштейна) | | **Огнетушащая способность  (площадь, м2)** | 1А(4,70);34В(1,07) | | **Длина выброса, м** | 2 | | **Масса, кг** | 2,7...3,3 | | **Габариты, мм** | 370х150х120 | | **Классы тушимых пожаров** | A B C | | |

**Ценовое предложение должно содержать следующее:**

**1) техническую спецификацию;**

**2) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения).**