**Техническая спецификация**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Чехол на кресло пилота**

* Чехол должен быть изготовлен из ткани «Лидер», темно-синего цвета. По нижней части сиденья фиксируется эластичной лентой.
* Ширина задней и передней части спинки - 50 см
* Длина спинки - 1 метр
* Ширина боковой части - 35 см
* Задняя часть с передней частью должны вшиваться при помощи боковой части
* Ширина сиденья - 42 см
* Длина сиденья - 44 см
* Нижняя часть сиденья ширина 20 см, по периметру

Сиденья пришивается к спинке, эластичная лента пришивается по низу сиденья и по нижней части верхнего чехла.

Состав ткани для чехла:

* Хлопок 35%
* Полиэстер 65%
* Плотность 250 г/м2
* МВО (масловодоотталкивающая) отделка.

Примечания:

Предоставление технической спецификации и образца обязательно до завершения торга. Образец возврату не подлежит.

Продавец обязан одновременно с передачей товара передать покупателю его принадлежности, а также относящиеся к нему документы (документы, удостоверяющие комплектность, безопасность, качество товара, порядок эксплуатации и т.п.), предусмотренные нормативными правовыми актами или договором.

Эскиз

