Техническая спецификация на стример DELL PowerVault 114X.

Доукомплектация оборудования системы резервного архивирования данных. В связи с увеличением архивных данных необходимо обеспечивать достаточное место для их хранения, что обеспечивает закупамемое оборудование.

Место поставки оборудования АО «Эйр Астана» офис «Центр1»

Наименование, описание и вид оборудования

|  |  |
| --- | --- |
| Название продукта | PowerVault 114X |
| Комплектация | 2 привода для записи лент LTO-6 |
| Кабеля данных | 2 кабеля SAS, 6Гб,EXT,CBL,2MTR |
| Кабеля питания | 2 кабеля питания |
| Крепежи | Рельсы для крепления в серверную стойку: PV114X, 2/4 Post, 1U/2U Static Rail Kit, No CMA |
| Дополнительные устройства | Карта расширения для серверов 6 Гбит/сек. SAS HBA |
| Номер партии | 225-4163 |

**Указание партийного номера стримера и предоставление технической спецификации обязательно.**