Техническая спецификация по реставрации униформы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование** | **Услуга** | **Описание технологического процесса** | **Кол-во услуг** |
| **1.** | Пиджак женский/мужской | Углубление горловины по спинке, в связи ухода пиджака назад | 1.Распороть плечевые швы подклада;  2.Распороть плечевые швы верха;  3.Отпороть ворот от спинки;  4.Осноровить горловину;  5.Стачать плечевые швы верха;  6.Стачать плечевые швы подклада;  7. Притачать подклад к верху. | 5 |
| **2.** | Пиджак женский\мужской | Перешив пуговиц на пиджаках | 1.Отпороть;  2. Перешить. | 40 |
| **3.** | Пиджак женский\мужской | Ушив по спинке рельефов в области лопаток | 1.Распороть шов на подкладе рукава для прохода внутрь изделия;  2.Распороть рельефные швы верха;  3.Распороть рельефные швы подклада;  4.Подпороть подклад по пройме рукава;  5.Подпороть подклад по низу;  6.Осноровить полочки и спинку;  7.Стачать рельефные швы верха;  8.Стачать рельефные швы подклада;  9.Соеденить стачным швом;  10. Закрыть вход на подкладе рукава. | 5 |
| **4.** | Пиджак женский/мужской | Ушить по боковым швам | 1. Распороть боковые швы подклада;  2.Распороть боковые швы верха;  3. Подпороть подклад по пройме рукава;  4. Подпороть подклад по низу;  5. Осноровить полочки и спинку;  6. Стачать боковые швы верха;  7. Стачать боковые швы подклада;  8. Притачать подклад по пройме рукава;  9. Притачать подклад по низу. | 5 |
| **5.** | Пиджак женский/мужской | Укоротить рукав | 1. Отпороть подклад по низу рукава;  2. Осноровить низ рукава;  3. Проклеить дублерин по низу рукава;  4. Заутюжить низ рукава;  5. Притачать подклад по низу. | 10 |
| **6.** | Пиджак женский/мужской | Ушить по среднему шву спинки | 1. Распороть средний шов подклада спинки;  2. Распороть средний шов верха спинки;  3. Осноровить половины спинки.  4. Стачать средний шов верха спинки;  5. Разутюжить средний шов верха спинки;  6. Стачать средний шов подклада спинки. | 5 |
| **7.** | Пиджак женский/мужской | Убрать ширину плеча | 1.Отпороть подклад по плечевому шву;  2. Выпороть рукав по окату;  3. Осноровить пройму;  4. Втачать рукав;  5. Стачать подклад по плечевому шву. | 10 |
| **8.** | Пиджак женский/мужской | Откорректировать наклон плеча | 1. Подпороть подклад по низу;  2. Отпороть обтачку по горловине;  3. Распороть плечевой шов;  4. Осноровить полочки и спинку;  5. Стачать плечевой шов;  6. Разутюжить плечевой шов;  7. Обтачать горловину;  8. Притачать подклад по низу. | 5 |
| **9.** | Пиджак женский/мужской | Убрать длину | 1. Отпороть подклад по низу;  2. Осноровить низ полочек и спинки;  3. Заутюжить низ полочек спинки;  4. Притачать подклад по низу. | 10 |
| **10.** | Пиджак женский/мужской | Откорректировать вырез | 1. Подпороть подклад по низу;  2. Устранить растянутость горловины путем дублирования;  3. Заутюжить горловину;  4. Притачать подклад по низу. | 10 |
| **11.** | Пиджак женский/мужской | Втачать рукав | 1.Распороть шов на подкладе рукава для прохода вовнутрь изделия;  2.Распороть окат рукава от проймы;  3.Осноровить;  4.Вметать рукав;  5.Проверить посадку;  6.Втачать рукав;  7. Соединитьподклады;  8.Закрыть вход на подкладе рукава; | 5 |
| **12.** | Пиджак женский/мужской | Пери посадка воротника | 1.Распороть ворот от подклада;  2.Распороть ворот от верха;  3.Убратудь ширину и горловину;  4.Осноровить  5.Вметать;  6.Проверить посадку;  7. Стачать. | 10 |
| **13.** | Пиджак женский/мужской | Углубить пройму | 1.Распороть подклад по пройме;  2.Распороть верх по пройме;  3.Осноровить пройму;  4.Стачать;  5.Расстрочить на 0.1 по подкладу. | 10 |
| **14.** | Жилет женский/мужской | Ушить по среднему шву спинки | 1. Распороть средний шов подклада спинки;  2. Распороть средний шов верха спинки;  3. Осноровить половины спинки;  4. Стачать средний шов верха спинки;  5. Разутюжить средний шов верха спинки;  6. Стачать средний шов подклада спинки. | 10 |
| **15.** | Жилет женский/мужской | Ушить по боковым швам | 1. Распороть боковые швы подклада;  2. Распороть боковые швы верха;  3. Подпороть подкладпо пройме;  4. Подпороть подклад по низу;  5. Осноровить полочки и спинку;  6. Стачать боковые швы верха;  7. Стачать боковые швы подклада;  8. Притачать подклад по пройме;  9. Притачать подклад по низу. | 5 |
| **16.** | Жилет женский/мужской | Убрать длину жилета по плечевому шву | 1. Подпороть подклад по низу;  2. Распороть плечевые швы подклада;  3. Распороть плечевые швы верха;  4. Осноровить полочки и спинку;  5. Стачать плечевые швы верха;  6. Разутюжить плечевые швы верха;  7. Стачать плечевые швы подклада;  8. Притачать подклад по низу. | 5 |
| **17.** | Жилет женский/мужской | Ушить нагрудные вытачки по полочкам | 1.Распороть рельефные швы подклада;  2.Распороть рельефные швы верха;  3.Осноровить рельефные швы;  4. Стачать рельефные швы. | 5 |
| **18.** | Жилет женский/мужской | Убрать по спинке ростовку (горловина) | 1.Распороть подклад от верха;  2.Осноровитьподклад и верх;  3. Стачать верх вместе с подкладом. | 10 |
| **19.** | Жилет женский/мужской | Углубить пройму | 1.Распороть подклад по пройме;  2.Распороть верх по пройме;  3.Осноровить пройму;  4. Стачать пройму. | 5 |
| **20.** | Брюки женские/мужские | Перекрой посадки | 1. Отпороть кокетку;  2. Распороть шов сидения;  3. Распороть шаговый шов;  4. Осноровить половинки брюк;  5. Стачать шаговый шов;  6. Стачать шов сидения;  7. Притачать кокетку. | 5 |
| **21.** | Брюки женские/мужские | Ушить по талии | 1. Отпороть боковые швы кокетки;  2. Осноровить кокетку;  3. Стачать боковой шов кокетки. | 10 |
| **22.** | Брюки женские/мужские | Ушить по бедрам | 1. Распороть боковой шов;  2. Выпороть молнию;  3. Осноровить бока брюк;  4. Стачать боковой шов;  5. Втачать молнию;  6. Разутюжить боковой шов. | 5 |
| **23.** | Брюки женские/мужские | Укоротить | 1. Распороть низ брюк  2. Осноровить низ брюк;  3. Заутюжить низ брюк;  4. Подшить низ брюк. | 5 |
| **24.** | Брюки женские/мужские | Углубить шов сиденья | 1.Распороть шов сиденья;  2.Осноровить шов сиденья;  3.Оверложить;  4. Стачать. | 10 |
| **25.** | Брюки женские/мужские | Ушить шаговой шов по спинке | 1.Распороть шаговой шов;  2.Распороть шов сиденья;  3.Осноровить спинку;  4.Оверложить;  5.Стачать спинку с полочкой;  6. Прострочить шов сиденья. | 5 |
| **26.** | Юбка | Ушить по талии | 1. Отпороть боковые швы кокетки;  2. Осноровить кокетку;  3. Стачать боковой шов кокетки. | 10 |
| **27.** | Юбка | Ушить по всей длине бокового шва | 1. Отпороть кокетку;  2. Распороть боковые швы подклада;  3. Распороть боковые швы верха;  4. Осноровить бока юбки;  5. Стачать боковые швы верха;  6. Разутюжить боковые швы верха;  7. Стачать боковые швы подклада;  8. Притачать кокетку. | 5 |
| **28.** | Юбка | Укоротить | 1. Распороть низ юбки;  2. Осноровить низ юбки;  3. Заутюжить низ юбки;  4. Подшить низ юбки. | 10 |
| **29.** | Блузка/рубашка | Укоротить рукав | 1. Отпороть манжет;  2. Отпороть обтачку планки рукава;  3. Осноровить низ рукава;  4. Обтачать планку рукава;  5. Притачать манжет. | 5 |
| **30.** | Блузка/рубашка | Укоротить длину | 1. Распороть низ блузки;  2. Осноровить низ блузки;  3. Подшить низ блузки. | 10 |
| **31.** | Блузка/рубашка | Ушить по боковым швам | 1. Распороть боковые швы;  2. Осноровить бока полочек и спинки;  3. Стачать боковые швы. | 10 |
| **32.** | Блузка/рубашка | Убрать ширину плеча | 1.Выпороть рукав;  2. Осноровить пройму по плечевому срезу;  3. Втачать рукав. | 10 |
| **33.** | Блузка/рубашка | Углубить нагрудные вытачки | 1.Распороть боковой шов;  2.Распорть вытачки;  3.Распороть по низу;  4.Переметать;  5.Прострочить вытачки;  6.Осноровить низ;  7.Соединить боковые швы;  8.Оверложить;  9. Прострочить шов низа. | 5 |
| **34.** | Блузка/рубашка | Перекрой спинки из-за несоответствия роста | 1.Распороть плечевой шов;  2.Распороть горловину спинки;  3.Распороть рукав от плечевого до бокового шва;  4.Осноровить спинку;  5.Прострочить плечевой шов;  6.Прострочить боковой шов;  7.Втачать рукав;  8.Прострочить воротник по горловине;  9.Пройму рукаваоверложить. | 5 |
| **35.** | Блузка/рубашка | Ушить под проймой | 1.Распороть боковой шов с переходом в рукав;  2.Осноровить;  3.Втачать;  4.Оверложить. | 10 |
| **36.** | Плащ женский/мужской | Укоротить длину | 1.Распороть низ по шву;  2.Распороть подклад;  3.Осноровить;  4.Прострочить;  5.Соединить;  6.Дать отделочную строчку. | 10 |
| **37.** | Плащ женский/мужской | Пробить петли на капюшоне | 1. Пробить петли на капюшоне. | 10 |
| **38.** | Плащ женский/мужской | Нашить пуговицы по горловине плаща | 1. Нашить пуговицы по горловине плаща. | 50 |
| **39.** | Плащ женский/мужской | Перешить пуговицы на талии | 1. Отпороть пуговицу;  2. Нашить пуговицу. | 30 |
| **40.** | Джемпер | Укоротить длину | 1.Распороть по плечевым швам;  2.Осноровить плечевые швы;  3.Стачать плечевые швы. | 10 |
| **41.** | Джемпер | Укоротить рукава | 1.Отпороть рукав от проймы;  2.Осноровить окат рукава;  3.Ушить пройму по боковому шву;  4.Втачать рукав в пройму. | 10 |
| **42.** | Пиджак женский/мужской | Полный перекрой пиджака на один и более размера | 1 Распороть полностью подклад;  2 Распороть полностью верх;  3 Осноровить полностью;  4 Отшив полностью; | 5 |
| 43 | Брюки женские/  мужские | Полный перекрой брюк на один и более размера | 1.Распороть полностью подклад;  2.Распороть полностью верх;  3.Осноровить полностью;  4. Отшив полностю. | 5 |
| 44 | Плащ женский/мужской | Полный перекрой плаща с одного и более размера | 1 Распороть полностью подклад;  2 Распороть полностью верх;  3 Осноровить полностью;  4 Отшив полностью | 5 |
| 45 | Галуны | Пришить к рукавам пиджака |  | 60 |