Техническая спецификация по реставрации униформы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование** | **Услуга** | **Описание технологического процесса** | **Кол-во услуг**  |
| **1.** | Пиджак женский/мужской | Углубление горловины по спинке, в связи ухода пиджака назад | 1.Распороть плечевые швы подклада;2.Распороть плечевые швы верха;3.Отпороть ворот от спинки;4.Осноровить горловину;5.Стачать плечевые швы верха;6.Стачать плечевые швы подклада;7. Притачать подклад к верху. | 5 |
| **2.** | Пиджак женский\мужской | Перешив пуговиц на пиджаках | 1.Отпороть;2. Перешить. | 40 |
| **3.** | Пиджак женский\мужской | Ушив по спинке рельефов в области лопаток | 1.Распороть шов на подкладе рукава для прохода внутрь изделия;2.Распороть рельефные швы верха;3.Распороть рельефные швы подклада;4.Подпороть подклад по пройме рукава;5.Подпороть подклад по низу;6.Осноровить полочки и спинку;7.Стачать рельефные швы верха;8.Стачать рельефные швы подклада;9.Соеденить стачным швом;10. Закрыть вход на подкладе рукава. | 5 |
| **4.** | Пиджак женский/мужской | Ушить по боковым швам | 1. Распороть боковые швы подклада;2.Распороть боковые швы верха;3. Подпороть подклад по пройме рукава;4. Подпороть подклад по низу;5. Осноровить полочки и спинку;6. Стачать боковые швы верха;7. Стачать боковые швы подклада;8. Притачать подклад по пройме рукава;9. Притачать подклад по низу.  | 5 |
| **5.** | Пиджак женский/мужской | Укоротить рукав | 1. Отпороть подклад по низу рукава;2. Осноровить низ рукава;3. Проклеить дублерин по низу рукава;4. Заутюжить низ рукава;5. Притачать подклад по низу. | 10 |
| **6.** | Пиджак женский/мужской | Ушить по среднему шву спинки | 1. Распороть средний шов подклада спинки;2. Распороть средний шов верха спинки;3. Осноровить половины спинки.4. Стачать средний шов верха спинки;5. Разутюжить средний шов верха спинки;6. Стачать средний шов подклада спинки. | 5 |
| **7.** | Пиджак женский/мужской | Убрать ширину плеча | 1.Отпороть подклад по плечевому шву;2. Выпороть рукав по окату;3. Осноровить пройму;4. Втачать рукав;5. Стачать подклад по плечевому шву. | 10 |
| **8.** | Пиджак женский/мужской | Откорректировать наклон плеча | 1. Подпороть подклад по низу;2. Отпороть обтачку по горловине;3. Распороть плечевой шов;4. Осноровить полочки и спинку;5. Стачать плечевой шов;6. Разутюжить плечевой шов;7. Обтачать горловину;8. Притачать подклад по низу. | 5 |
| **9.** | Пиджак женский/мужской | Убрать длину | 1. Отпороть подклад по низу;2. Осноровить низ полочек и спинки;3. Заутюжить низ полочек спинки;4. Притачать подклад по низу. | 10 |
| **10.** | Пиджак женский/мужской | Откорректировать вырез | 1. Подпороть подклад по низу;2. Устранить растянутость горловины путем дублирования;3. Заутюжить горловину;4. Притачать подклад по низу. | 10 |
| **11.** | Пиджак женский/мужской | Втачать рукав | 1.Распороть шов на подкладе рукава для прохода вовнутрь изделия;2.Распороть окат рукава от проймы;3.Осноровить;4.Вметать рукав;5.Проверить посадку;6.Втачать рукав;7. Соединитьподклады;8.Закрыть вход на подкладе рукава; | 5 |
| **12.** | Пиджак женский/мужской | Пери посадка воротника | 1.Распороть ворот от подклада;2.Распороть ворот от верха;3.Убратудь ширину и горловину;4.Осноровить5.Вметать;6.Проверить посадку;7. Стачать. | 10 |
| **13.** | Пиджак женский/мужской | Углубить пройму | 1.Распороть подклад по пройме;2.Распороть верх по пройме;3.Осноровить пройму;4.Стачать;5.Расстрочить на 0.1 по подкладу. | 10 |
| **14.** | Жилет женский/мужской | Ушить по среднему шву спинки | 1. Распороть средний шов подклада спинки;2. Распороть средний шов верха спинки;3. Осноровить половины спинки;4. Стачать средний шов верха спинки;5. Разутюжить средний шов верха спинки;6. Стачать средний шов подклада спинки. | 10 |
| **15.** | Жилет женский/мужской | Ушить по боковым швам | 1. Распороть боковые швы подклада;2. Распороть боковые швы верха;3. Подпороть подкладпо пройме;4. Подпороть подклад по низу;5. Осноровить полочки и спинку;6. Стачать боковые швы верха;7. Стачать боковые швы подклада;8. Притачать подклад по пройме;9. Притачать подклад по низу. | 5 |
| **16.** | Жилет женский/мужской | Убрать длину жилета по плечевому шву | 1. Подпороть подклад по низу;2. Распороть плечевые швы подклада;3. Распороть плечевые швы верха;4. Осноровить полочки и спинку;5. Стачать плечевые швы верха;6. Разутюжить плечевые швы верха;7. Стачать плечевые швы подклада;8. Притачать подклад по низу. | 5 |
| **17.** | Жилет женский/мужской | Ушить нагрудные вытачки по полочкам | 1.Распороть рельефные швы подклада;2.Распороть рельефные швы верха;3.Осноровить рельефные швы;4. Стачать рельефные швы. | 5 |
| **18.** | Жилет женский/мужской | Убрать по спинке ростовку (горловина) | 1.Распороть подклад от верха;2.Осноровитьподклад и верх;3. Стачать верх вместе с подкладом. | 10 |
| **19.** | Жилет женский/мужской | Углубить пройму | 1.Распороть подклад по пройме;2.Распороть верх по пройме;3.Осноровить пройму;4. Стачать пройму. | 5 |
| **20.** | Брюки женские/мужские | Перекрой посадки | 1. Отпороть кокетку;2. Распороть шов сидения;3. Распороть шаговый шов;4. Осноровить половинки брюк;5. Стачать шаговый шов;6. Стачать шов сидения;7. Притачать кокетку. | 5 |
| **21.** | Брюки женские/мужские | Ушить по талии | 1. Отпороть боковые швы кокетки;2. Осноровить кокетку;3. Стачать боковой шов кокетки. | 10 |
| **22.** | Брюки женские/мужские | Ушить по бедрам | 1. Распороть боковой шов;2. Выпороть молнию;3. Осноровить бока брюк;4. Стачать боковой шов;5. Втачать молнию;6. Разутюжить боковой шов.  | 5 |
| **23.** | Брюки женские/мужские | Укоротить | 1. Распороть низ брюк2. Осноровить низ брюк;3. Заутюжить низ брюк;4. Подшить низ брюк. | 5 |
| **24.** | Брюки женские/мужские | Углубить шов сиденья | 1.Распороть шов сиденья;2.Осноровить шов сиденья;3.Оверложить;4. Стачать. | 10 |
| **25.** | Брюки женские/мужские | Ушить шаговой шов по спинке | 1.Распороть шаговой шов;2.Распороть шов сиденья;3.Осноровить спинку;4.Оверложить;5.Стачать спинку с полочкой;6. Прострочить шов сиденья. | 5 |
| **26.** | Юбка | Ушить по талии | 1. Отпороть боковые швы кокетки;2. Осноровить кокетку;3. Стачать боковой шов кокетки. | 10 |
| **27.** | Юбка | Ушить по всей длине бокового шва | 1. Отпороть кокетку;2. Распороть боковые швы подклада;3. Распороть боковые швы верха;4. Осноровить бока юбки;5. Стачать боковые швы верха;6. Разутюжить боковые швы верха;7. Стачать боковые швы подклада;8. Притачать кокетку. | 5 |
| **28.** | Юбка | Укоротить | 1. Распороть низ юбки;2. Осноровить низ юбки;3. Заутюжить низ юбки;4. Подшить низ юбки. | 10 |
| **29.** | Блузка/рубашка | Укоротить рукав | 1. Отпороть манжет;2. Отпороть обтачку планки рукава;3. Осноровить низ рукава;4. Обтачать планку рукава;5. Притачать манжет. | 5 |
| **30.** | Блузка/рубашка | Укоротить длину | 1. Распороть низ блузки;2. Осноровить низ блузки;3. Подшить низ блузки. | 10 |
| **31.** | Блузка/рубашка | Ушить по боковым швам | 1. Распороть боковые швы;2. Осноровить бока полочек и спинки;3. Стачать боковые швы. | 10 |
| **32.** | Блузка/рубашка | Убрать ширину плеча | 1.Выпороть рукав;2. Осноровить пройму по плечевому срезу;3. Втачать рукав. | 10 |
| **33.** | Блузка/рубашка | Углубить нагрудные вытачки | 1.Распороть боковой шов;2.Распорть вытачки;3.Распороть по низу;4.Переметать;5.Прострочить вытачки;6.Осноровить низ;7.Соединить боковые швы;8.Оверложить;9. Прострочить шов низа. | 5 |
| **34.** | Блузка/рубашка | Перекрой спинки из-за несоответствия роста | 1.Распороть плечевой шов;2.Распороть горловину спинки;3.Распороть рукав от плечевого до бокового шва;4.Осноровить спинку;5.Прострочить плечевой шов;6.Прострочить боковой шов;7.Втачать рукав;8.Прострочить воротник по горловине;9.Пройму рукаваоверложить. | 5 |
| **35.** | Блузка/рубашка | Ушить под проймой | 1.Распороть боковой шов с переходом в рукав;2.Осноровить;3.Втачать;4.Оверложить. | 10 |
| **36.** | Плащ женский/мужской | Укоротить длину | 1.Распороть низ по шву;2.Распороть подклад;3.Осноровить;4.Прострочить;5.Соединить;6.Дать отделочную строчку. | 10 |
| **37.** | Плащ женский/мужской | Пробить петли на капюшоне | 1. Пробить петли на капюшоне. | 10 |
| **38.** | Плащ женский/мужской | Нашить пуговицы по горловине плаща | 1. Нашить пуговицы по горловине плаща. | 50 |
| **39.** | Плащ женский/мужской | Перешить пуговицы на талии | 1. Отпороть пуговицу;2. Нашить пуговицу. | 30 |
| **40.** | Джемпер | Укоротить длину | 1.Распороть по плечевым швам;2.Осноровить плечевые швы;3.Стачать плечевые швы. | 10 |
| **41.** | Джемпер | Укоротить рукава | 1.Отпороть рукав от проймы;2.Осноровить окат рукава;3.Ушить пройму по боковому шву;4.Втачать рукав в пройму. |  10  |
| **42.** | Пиджак женский/мужской | Полный перекрой пиджака на один и более размера  | 1 Распороть полностью подклад;2 Распороть полностью верх;3 Осноровить полностью;4 Отшив полностью; | 5 |
| 43 | Брюки женские/мужские  | Полный перекрой брюк на один и более размера | 1.Распороть полностью подклад;2.Распороть полностью верх;3.Осноровить полностью; 4. Отшив полностю. |  5 |
| 44 | Плащ женский/мужской | Полный перекрой плаща с одного и более размера | 1 Распороть полностью подклад;2 Распороть полностью верх;3 Осноровить полностью;4 Отшив полностью |  5 |
| 45 | Галуны | Пришить к рукавам пиджака |  |  60 |