Техническая спецификация

**Обязательное требование - предоставление технической спецификации по всем лотам**

Лот 1. Очки защитные

Очки защитные открытые с цельноформованным очковым стеклом из поликарбоната. Мягкое плоское окончание заушников. Интегрированное переносье из поликарбоната. Боковые щитки. Защита от царапин.

Бесцветные линзы

Количество 45 штук

Лот 2. Маска - респиратор

# Полумаска фильтрующая (респиратор) для защиты от пыли и туманов (с клапаном выдоха)

* трехпанельная конструкция
* Мягкий гипоаллергенный нетканый материал на внутренней стороне респиратора
* Фильтрующие материалы

**Масса:** не более 12 г.

Количество 45 штук

Лот 3. Наушники складные

# Наушники диэлектрические со складным оголовьем

**Снижение уровня шума на 28 дБ**

* регулировка по размеру головы
* Cкладное  оголовье
* Мягкие широкие амбушюры

**Масса:** не более 220 г.

Количество 78 штук

Лот 4. Противогаз

Панорамная маска желтая

Маска для защиты органов дыхания, кожи лица и глаз от воздействия вредных примесей, содержащихся в виде газов, паров и аэрозолей (пыли, дыма, тумана. Стекло панорамного обзора, переговорное устройство, регулируемое оголовье, подвернутый обтюратор. Лицевая часть должна быть в виде маски с оголовьем, переговорным устройством и клапанами вдоха и выдоха имеет панорамный очковый узел и подмасочник, исключающий запотевание стекла. К принадлежностям противогаза относятся: незапотевающие пленки (или средство против запотевания стёкол), наружные манжеты утеплительные для шлем-маски и масок, мешок полипропиленовый, заглушка, гайка, для маски– крышка фляги с клапаном и сама фляга.

Количество 1 штука

Лот 5. Ремень

Пояс кожаный широкий для предотвращения нагрузки на поясничную зону

Материал - прочная ременная кожа, металлическая пряжка, подкладка (поролон 100%)

Фигурная прошивка

**Ширина:** не менее 5 см.
**Цвет:** черный.
**Размеры:** 100-110 см, 110-120 см, 120-130 см, 130-140 см, 140-150 см (длина ремня от пряжки до окончания).

Количество 70 штук