Техническая спецификация

**Обязательное требование - предоставление технической спецификации по всем лотам**

Лот 1. Очки защитные

Очки защитные открытые с цельноформованным очковым стеклом из поликарбоната. Мягкое плоское окончание заушников. Интегрированное переносье из поликарбоната. Боковые щитки. Защита от царапин.

Бесцветные линзы

Количество 45 штук

Лот 2. Противогаз

Панорамная маска желтая

Маска для защиты органов дыхания, кожи лица и глаз от воздействия вредных примесей, содержащихся в виде газов, паров и аэрозолей (пыли, дыма, тумана. Стекло панорамного обзора, переговорное устройство, регулируемое оголовье, подвернутый обтюратор. Лицевая часть должна быть в виде маски с оголовьем, переговорным устройством и клапанами вдоха и выдоха имеет панорамный очковый узел и подмасочник, исключающий запотевание стекла. К принадлежностям противогаза относятся: незапотевающие пленки (или средство против запотевания стёкол), наружные манжеты утеплительные для шлем-маски и масок, мешок полипропиленовый, заглушка, гайка, для маски– крышка фляги с клапаном и сама фляга.

Количество 1 штука