**1. Жесткие диски HDD SSD для ноутбуков до укомплектации ноутбуков DELL Latitude E6330**

|  |  |
| --- | --- |
| **Производитель**  | Transcend |
| **Модель** | TS128GSSD370 |
| **Формат (форм-фактор)** | 2,5 |
| **Тип устройства:**  | SSD |
| **Скорость передачи интерфейса:**  | 600 Мб/сек (SATA III) |
| **Емкость диска, Гб:**  | 128 |
| **Интерфейс:**  | SATA |
| **Тип памяти:**  | MLC |
| **Скорость чтения, до:**  | 570 Мб/сек |
| **Скорость записи, до:**  | 470 Мб/сек |
| **Уровень шума (типичный):**  | 0 дБ |
| **Дополнительные технологии:**  | Native Command Queuing (NCQ), S.M.A.R.T., TRIM |
| **Дополнительно:**  | Низкое энергопотребление и бесшумная работаКонтроллер Transcend TS6500Ультратонкий дизайнВ комплекте инсталляционный пакет (крепления, корзина на 3.5") |
| **Размеры (Ш х В х Г):**  | 69,8 x 99,8 x 7 мм |
| **Вес изделия:**  | 52 г |

Обязательное предоставление технической спецификации с указанием партийного номера

2.Техническая спецификация, на закуп оборудования RAID контроллер PERC5I SAS Card .

Доукомплектация существующего сервера DELL PowerEdge 2950.

Наименование, описание и вид оборудования

|  |  |
| --- | --- |
| Название продукта | PERC5I SAS Card |
| Тип устройства | RAID котроллер |
| Совместимость с серверами | PowerEdge 1950PowerEdge 2950PowerEdge 2970PowerVault NX1950 |
| Поддерживаемая конфигурация  | Возможность организации дисковых массивов по технологии RAID 0,1,5,1+0 |
| Номер партии | WX072 |

Указание партийного номера и предоставление технической спецификации обязательно