Техническая спецификация

*лот №8 - Лампа КЛЛ 11вт EST1 1U/2P,864,G23*

Описание товара — Лампа КЛЛ 11вт EST1 1U/2P,864,G23

Энергосберегающая компактная люминесцентная лампа (ЛЛ) –ртутная газоразрядная лампа низкого давления с длинной дугой разряда.

- Колба представляет собой две тонкие параллельные



люминесцентные трубки.

- Цоколь односторонний и имеет 2 контактных штырька со стартером и конденсатором.

- Диммирование невозможно.

- Цветовая температура 6400 К.

- Холодный белый свет с очень хорошей цветопередачей и светоотдачей.

- Постоянный световой поток в течении всего срока службы.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение, В | Мощность, Вт | Длина, мм | Диаметр, мм | Световой поток, лм | Тип цоколя |
| 220 | 11 | 235 | 31 | 880 | G23 |

 Лот №12- Фильтр питания 5 м (6 розеток)

Основные характеристики

Тип устройства сетевой фильтр
Номинальное входное напряжение 250 В (перемен. ток)
Частота переменного тока 50 Гц
Сила входного тока (макс.) 10 А
Энергия скачка 90 Дж
Дополнительные характеристики

Интерфейсы 5 x Schuko CEE 7/7 (выход электропитания (защита от скачков напряжения)) (верхняя панель)
Кабели 1 x кабель (шнур) электропитания • 5 м и 3м
Корпус внешн. • белый • пластик

Ценовое предложение должно содержать следующее:

1) техническую спецификацию;

2) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения).