**Техническое описание Пленки типа ORACAL Лот 1**

**Описание:**

Специальная эластичная, баннерная пленка с шелковисто-глянцевой поверхностью. Обладает способностью оптимально адаптироваться к поверхности. Пленка предлагается в 30 цветовых модификациях.

**Области применения:**

Для использования на бортах машин при высоких механических нагрузках. Должна подходить для обработки на режущих плоттерных установках.

**Материал:**

ПВХ-пленка. Глянцевая.

**Клей:**

Полиакрилатный клей на водной основе, обеспечивающий постоянное прилипание

**Подложка:**

Специальная силиконизированная бумага, 137 г/кв.м, гарантирующая легкую и быструю выборку после плоттерной резки.

**Срок службы:**

При использовании на вертикальной поверхности в среднеевропейском нормальном климате минимальный срок эксплуатации при применении специалистами составляет 3 года.

**Толщина пленки:**

0.075 мм (без учета защитной подложки и клея).

**Температура применения:**

от -20°С до +65°С.

**Температура приклеивания:**

не ниже +8°С.

**Стандартные размеры:**

Ширина рулона — 1.00 м, длина — 50 м.

**Цвет:**

RAL3020-1 рулон, RAL9016-1 рулон, RAL5002-1рулон, RAL9003-1 рулон RAL9005-2 рулона

**Ценовое предложение должно содержать следующее:**

1) техническую спецификацию;

2) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения).

**Техническая спецификация**

**Монтажная пленка Лот 2**

Товар должен обладать следующими функциональными и качественными характеристиками и удовлетворять перечисленные ниже условия:

|  |  |
| --- | --- |
| **Срок службы** | **не менее 2 лет** |
| **Толщина пленки минимум** | **0,155 мм** |
| **Клеевая основа** | **полиакриловый клей** |
| **Подложка** | **без подложки** |
| **Температура применения** | **от +10°С** |
| **Размер рулона** | **Ширина 1 м х 50 м длина** |

* Полупрозрачная эластичная ПВХ - пленка
* Применяется для переноса знаков с самоклеящихся пленок на рабочую поверхность
* Обладает высокой стабильностью размеров
* Количество: 1 рулон
* В 1 рулоне минимум– 50 м
* **Ценовое предложение должно содержать следующее:**
* 1) техническую спецификацию;
* 2) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения).