### Техническая спецификация

Диктофон

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **Цвет корпуса:**  | Серый |
| **Объем памяти:**  | 4 Гб |
| **Поддерживаемый битрейт:**  | до 192 Кбит/с |
| **Формат аудиофайлов:**  | MP3 |
| **Дисплей:**  | LCD (Монохромный) |
| **Система записи:**  | MP3 (Mode SHQ) 192 Кбит/с: 21 ч. MP3 (Mode HQ) 128 Кбит/с: 23 ч.MP3 (Mode SP) 48 Кбит/с: 27 ч.MP3 (Mode LP) 8 Кбит/с: 32 ч. |
| **Интерфейс:**  | USB 2.0 |
| **Разъемы:**  | Линейный выход mini-jack 3.5, Линейный вход mini-jack 3.5, mini-USB |
| **Питание:**  | 2 батарейки AAA  |
| **Дополнительно:**  | Систематизируйте, защищайте и удаляйте файлы и папкиВыходная мощность динамика: 300 мВт |
| **Размеры (Ш х В х Г):** не менее | 3.8 х 11.5 х 2.1 см |
| **Размер упаковки (Ш х В х Г):** не менее | 8.5 х 15.5 х 4.3 см |
| **Вес изделия:** не менее | 0.07 кг |
| **Вес с упаковкой:** не менее | 0.24 кг |
|  |  |
| **Срок гарантии (мес.):**  | 12 |

Ценовое предложение должно содержать следующее:

1) техническую спецификацию;

2) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения).