**Техническая спецификация**

Лампочки автомобильные

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Н1 | |  |  | | --- | --- | | Тип лампы: | **Н1** | | Мощность: | **55W** | | Напряжение: | **12V** | | Цоколь: | **P14.5s** | | Цветовая температура: | **3200 К** | |  |  | | Штука | 10 |
| 2 | Н1 | |  | | --- | |  | | Тип лампы: | **Н1** | | Мощность: | **55W** | | Напряжение: | **12V** | | Цоколь: | **P14.5s** | | Цветовая температура: | **3200 К** | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | | Штука | 10 |
| 3 | Н2 | |  |  | | --- | --- | | Тип лампы: | **Н2** | | Мощность: | **55W** | | Напряжение: | **12V** | | Цоколь: | **X511** | | Цветовая температура: | **3200 К** | |  |  | |  |  | | Штука | 10 |
| 4 | Н3 | Тип лампы: H3  Мощностью 55W  Напряжением 12V  Цоколем РK22s, | Штука | 20 |
| 5 | Н3 | Тип лампы: H3  Мощностью 55W  Напряжением 24V  Цоколем РK22s, | Штука | 20 |
| 6 | Н4 | |  |  | | --- | --- | | Тип лампы | H4 | | Тип цоколя | P43t-38 | | Напряжение | 12V | | Мощность | 60/55W | | Штука | 130 |
| 7 | Н4 | Цоколь P43t  Мощность 60 Вт  Световой поток 1650 лм  Напряжение 12 В | Штука | 20 |
| 8 | Н4 | Номинальное напряжение - 24V  Номинальная мощность - 75/70W  Ламподержатель Цоколь - P43t | Штука | 20 |
| 9 | Н7 | |  |  | | --- | --- | | Тип лампы: | **Н7** | | Мощность: | **55W** | | Напряжение: | **12V** | | Цоколь: | **PX26d** | | Цветовая температура: | **3200 К** | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | | Штука | 10 |
| 10 | Н7 | |  |  | | --- | --- | | Тип лампы: | **Н7** | | Мощность: | **55W** | | Напряжение: | **12V** | | Цоколь: | **PX26d** | | Цветовая температура: | **4000 К** | |  |  | |  |  | | Штука | 10 |
| 11 | Н8 | Цоколь: H8 Напряжение: 12V Мощность: 35W | Штука | 6 |
| 12 | габаритная безцокольная | |  |  | | --- | --- | | Номинальная мощность, W: | 1.2 | | Рабочее напряжение, V: | 12 | | цоколь: | W2x4.6d | | Штука | 50 |
| 13 | габаритная безцокольная | Исполнение патрона B8,5d  Напряжение 24 V  Номинальная мощность, 1,2 Вт | Штука | 30 |
| 14 | габаритная безцокольная | Исполнение патрона 8,5d B  Напряжение, 12 V  Номинальная мощность, 2 Вт | Штука | 30 |
| 15 | габаритная безцокольная | Исполнение патрона B8,5d  Напряжение, В 24  Номинальная мощность, Вт 1,2 | Штука | 30 |
| 16 | габаритная безцокольная | |  |  | | --- | --- | | Номинальная мощность, W: | 2 | | Рабочее напряжение, V: | 12 | | цоколь: | BX8.4d | | Штука | 30 |
| 17 | габаритная безцокольная | |  |  | | --- | --- | | Номинальная мощность, W: | 1.12 | | Рабочее напряжение, V: | 12 | | цоколь: | BX8.4d | | Штука | 30 |
| 18 | габаритная безцокольная | |  |  | | --- | --- | | Номинальная мощность, W: | **3** | | Рабочее напряжение, V: | **12** | | цоколь: | **W2.1x9.5d** | | Штука | 30 |
| 19 | габаритная безцокольная | |  |  | | --- | --- | | Номинальная мощность, W: | **5** | | Рабочее напряжение, V: | **12** | | цоколь: | **W2.1x9.5d** | | Штука | 50 |
| 20 | габаритная безцокольная | |  |  | | --- | --- | | Номинальная мощность, W: | **5** | | Рабочее напряжение, V: | **12** | | цоколь: | **W2.1x9.5d** | | Штука | 50 |
| 21 | габаритная безцокольная | |  |  | | --- | --- | | Номинальная мощность, W: | **3** | | Рабочее напряжение, V: | **24** | | цоколь: | **W2.1x9.5d** | | Штука | 30 |
| 22 | габаритная безцокольная | Номинальная мощность W: **5** Рабочее напряжение, V: **12** цоколь: **BA9s** | Штука | 50 |
| 23 | габаритная безцокольная | |  |  | | --- | --- | | Номинальная мощность, W: | **4** | | Рабочее напряжение, V: | **12** | | цоколь: | **BA9s** | | Штука | 50 |
| 24 | габаритная безцокольная | |  |  | | --- | --- | | Номинальная мощность, W: | **4** | | Рабочее напряжение, V: | **24** | | цоколь: | **BA9s** | | Штука | 50 |
| 25 | габаритная безцокольная | |  |  | | --- | --- | | Номинальная мощность, W: | **5** | | Рабочее напряжение, V: | **12** | | цоколь: | **BA15s** | | Штука | 50 |
| 26 | габаритная безцокольная | |  |  | | --- | --- | | Номинальная мощность, W: | **10** | | Рабочее напряжение, V: | **12** | | цоколь: | **BA15s** | | Штука | 50 |
| 27 | габаритная безцокольная | |  |  | | --- | --- | | Номинальная мощность, W: | **5** | | Рабочее напряжение, V: | **24** | | цоколь: | **BA15s** | | Штука | 50 |
| 28 | габаритная безцокольная | |  |  | | --- | --- | | Номинальная мощность, W: | **10** | | Рабочее напряжение, V: | **24** | | цоколь: | **BA15s** | | Штука | 50 |
| 29 | габаритная безцокольная | Номинальная мощность, W **21** Рабочее напряжение, V **12** цоколь: **BA15s** | Штука | 50 |
| 30 | габаритная безцокольная | Номинальная мощность, W **21** Рабочее напряжение, V **12** цоколь: **BAU15s** | Штука | 50 |
| 31 | габаритная безцокольная | |  |  | | --- | --- | | Номинальная мощность, W: | **21** | | Рабочее напряжение, V: | **24** | | цоколь: | **BA15s** | | Штука | 50 |
| 32 | габаритная безцокольная | |  |  | | --- | --- | | Номинальная мощность, W: | **21/5** | | Рабочее напряжение, V: | **12** | | цоколь: | **BAY15d** | | Штука | 50 |
| 33 | габаритная безцокольная | |  |  | | --- | --- | | Номинальная мощность, W: | **21/5** | | Рабочее напряжение, V: | **24** | | цоколь: | **BAY15d** | | Штука | 50 |

Ценовое предложение должно содержать следующее:

1) техническую спецификацию;

2) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения).

3)Соответствовать серийным гостам и номерам в технической спецификации.