Техническая спецификация

Закуп кабеля мягкого в пластиковой изоляции.

1. **Кабель ПВС 3\*2.5 -------------------------------------40 метров**

Для присоединения электроустановок к сетям с напряжением до 220В

1. **Кабель ПВС 5\*6 ----------------------------------------40 метров**

Для присоединения электроустановок к сетям с напряжением до 380В

**Токопроводящая жила — многопроволочная, медная или медная луженая, круглой формы.**

**Изоляция — поливинилхлоридный пластикат.**

**Оболочка — из поливинилхлоридного пластиката, наложена с заполнением промежутков между жилами, для придания проводам округлой формы.**

Ценовое предложение должно содержать следующее:

1) техническую спецификацию;

2) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения).