Техническая спецификация

Ремень безопасности

* со стропом из полиамидной ленты
* со стропом из металлического троса
* со стропом из полиамидного каната
* со стропом из цепи

Длина троса не менее 1,5 не более 2,0 м.

Строп из ленты капроновой для обеспечения безопасности при работе на высоте. Широкая лента не менее – 45 мм. С металлическими деталями и комплектующимися. Строп с двумя малыми карабинами.
**Масса: не менее 2** кг.
**Обязательное предоставление технической спецификации**