**Техническое задание на Услуги по хранению, обработке, изъятию ленточных магнитных носителей информации (кассет).**

По состоянию на 31 марта 2015 года количество кассет АО «Эйр Астана» составляет 305 шт. прогнозируемое увеличение – 8 кассет в месяц.

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Количество хранимых кассет на 31 декабря каждого года |
| 2015 | 377 |
| 2016 | 450 |
| 2017 | 560 |
| 2018 | 666 |
| 2019 | 786 |

**Перечень услуг:**

1. Ежемесячно, еженедельно принимать кассеты на хранение
2. При каждой приемке кассет проводить обработку материалов
3. Предоставлять кассеты из архива по запросу
4. Предоставлять возможность сотрудникам АО «Эйр Астана» проводить работы в хранилище с кассетами,
5. Предоставлять возможность срочного изъятия кассет из архива в течении одного часа.

**Кассеты должны храниться:**

1. в помещении, имеющий бетонный пол с антипылевым покрытием, на уровне не менее 1,0 м от земли;
2. при температуре от +5 до +25 С ,
3. При влажности от 20 до 60 %
4. Площадь не менее 5 кв.м.

**Помещение должно иметь:**

1. Системы пожарной сигнализации, автоматической системы пожаротушения и дымодетекции;
2. Систему вентиляции воздуха;
3. Систему охранной сигнализации и систему видеонаблюдения
4. Автономный тепловой узел;
5. Систему учета и контроля доступа сотрудников;
6. Круглосуточную специализированную охрану.

**Местоположение – не более 7 км от Международного Аэропорта г. Алматы**

**Потенциальный поставщик должен указать стоимость за услуги хранения, изъятия, обработки 1 кассеты согласно Приложению 1 настоящей технической спецификации. Потенциальный поставщик должен указать месторасположения помещения(точный адрес). Потенциальный поставщик должен обеспечить доступ в предлагаемое помещение сотрудникам АО «Эйр Астана» в день, следующий за закрытием торга 16.04.2015г. Предоставление технической спецификации обязательно**