**Техническая спецификация на ролл-шторы с услугой установки**

**Характеристика:**

ткань полиэстер,

пропитана пылеотталкивающим и антистатическим составом ,

100% затененности,

цвет согласовать с заказчиком,

механизм европейский

Объем общий – 12 кв. метра на 3 окна (размер окна 2х2)

**Ценовое предложение должно содержать следующее:**

**1) техническую спецификацию;**