**Монитор 24 дюйма**

Тип: Высококачественный ЖК монитор

Цвет: черный, серебристый

Контрастность LCD-матрицы: не менее 1000:1 - статическая, не менее 2M:1 - динамическая

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Формат матрицы: не менее 16:10

Разрешение экрана: не менее 1920 x 1200

Угол обзора LCD-матрицы: не менее 178° по горизонтали, не менее 178° по вертикали

Поверхность экрана: Матовая

Интерфейс монитора: DVI, VGA, [DisplayPort](http://www.nix.ru/support/faq/show_articles.php?number=258)

USB-концентратор монитора: не менее 4 портов USB 2.0

Блок питания монитора: Встроенный

[Безопасность](http://www.nix.ru/support/faq/show_articles.php?number=156): Слот для замка Kensington

Потребление энергии: 38 Вт - типичное, 0.5 Вт - в режиме ожидания

Размеры (ширина x высота x глубина): не менее 550 x 390 x 180 мм - 560 x 515 x 180 мм

Вес: не более 6.5 кг - с подставкой; не более 4 кг - без подставки

Гарантия – не менее 1 года

**Предоставление технической спецификации с указанием модели и точных характеристик обязательно**