Техническая спецификация, на закуп оборудования APC.

Обоснование: Для замены UPS в дата центре Астаны.

Место поставки оборудования: Аэропорт города Астана

Наименование, описание и вид оборудования

|  |  |
| --- | --- |
| Тип продукта | APC, источник бесперебойного питания |
| Стандартная гарантия | Не менее 3 лет |
| Гарантия на батарею | Не менее 2 лет |
| Мощность | Не менее 5000VA/3500 Вт |
| Форм-фактор | Для размещения в стойке 19 дюймов |
| Номинальное выходное напряжение | 230V |
| Искажения формы выходного напряжения | Менее 3% |
| Топология | Двойное преобразование |
| Эффективность под полной нагрузкой | Не менее 93% |
| Интерфейсный порт | RJ-45 10/100 Base-T, Последовательный порт RJ-45, SmartSlot, USB |
| Номинальное входное напряжение | 230V |
| Диапазон входного напряжения при работе от сети | 160 - 275В |
| Тип входного соединения | Hard Wire 3 wire (1PH+N+G) |
| Выходные соединения | Не менее 6 IEC 320 C13, 4 IEC 320 C19 |

**Предоставление технической спецификации обязательно.**