**Лот №1**

**Техническая спецификация звуковой колонки, 6 Ватт**

* компьютерная акустика стерео
* суммарная мощность не менее 6 Вт
* подключение по USB
* однополосные колонки
* питание от USB
* диапазон частот 100 - 20000 Гц

|  |  |
| --- | --- |
| **Основные характеристики**Тип акустикиНе менее 2.0 Суммарная мощностьНе менее 6 Вт Диапазон воспроизводимых частот100-20000 Гц Отношение сигнал/шум Не менее 70 дБ **Функциональные возможности**Питаниеот USB **Интерфейсы**Интерфейс USB (для подключения к компьютеру) с гибким проводом длиной не менее 12 см.**Акустика**Количество полос фронтальных колонокНе менее 1 Мощность фронтальных колонокНе менее 3 Вт Размеры динамиков фронтальных колонокНе менее 1x38.1 мм **Дополнительная информация**Размеры фронтальных колонок (ШxВxГ)Не менее 135x216x40 мм **Предоставление технической спецификации обязательно.** |  |

**Лот № 2**

**Техническая спецификация звуковой колонки, USB**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип оборудования | Портативная акустическая система |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| Частотный диапазон | 100 Гц - 20 кГц |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | Не менее 157 x 70 x 76 мм |
| **"Особенности корпуса"** |
| Расположение регуляторов | На верхней панели |  |
| **"Аудио"** |
| Отношение сигнал/шум | Не менее 70 дБ |
| Суммарная выходная мощность | Не менее 6 Ватт |
| Динамики колонок | Не менее 2 x 2.25" |
| **"Конструкция"** |
| Материал корпуса | Пластик |
| **"Интерфейс, разъемы и выходы"** |
| Разъемы | Линейный вход "мама" |
| **"Питание"** |
| Питание | От USB порта |
| Блок питания | Не требуется (питание от USB) |
| **"Прочие характеристики"** |
| Настройки | Громкость, отключение звука |
| **"Логистика"** |
| Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | Не менее 9.41 x 16.99 x 8.51 см |
| Вес брутто (измерено в НИКСе) | Не менее 0.498 кг |

**Предоставление технической спецификации обязательно.**