**ТС МФУ черно-белый**

Функции: Печать, копирование, сканирование, факс

**Печать**

Скорость черно-белой печати: До 25 стр./мин

Выход первой страницы не более 8,5 с

Нагрузка (в месяц, формат A4): До 8000 страниц
Технология печати: Лазерная

Качество черно-белой печати (режим наилучшего качества): До 600 x 600 т/д

Дисплей: Двухстрочный текстовый ЖК-дисплей

Быстродействие процессора: не менее 500 МГц

Датчик для автоматического определения типа бумаги: Нет

**Подключение**

Поддержка функции ePrint: Да

Беспроводной: Нет

Подключение, стандартное:

1 порт Hi-Speed USB 2.0

1 порт 10/100 Ethernet

1 разъем RJ-11 (факс)

1 разъем RJ-11 (только телефон)

Готовность к работе в сети: Стандартный (встроенный Ethernet)

Объем памяти не менее128 Мб

**Управление бумагой**

Лоток подачи бумаги, стандартный. Лоток подачи на 250 листов, лоток приоритетной подачи на 10 листов

Выходной лоток для бумаги, стандартный. Лоток приема на 100 листов

Двусторонняя печать: Автоматически (в комплекте поставки)

Поддерживаемые размеры печатных носителей

Лоток приоритетной подачи: A4, A5, B5(JIS), C5, DL, конверты, открытки; Входной лоток на 250 листов: A4, A5, B5(JIS), C5, DL, конверты

**Сканер**

Тип сканера: Планшетный, с автоматическим устройством подачи документов (ADF)

Формат файла сканирования: JPEG, TIF, BMP, GIF, PDF, PNG

Разрешение при сканировании, оптическое: До 1200 т/д

Максимальный размер области сканирования (планшет): 216 x 297 мм

Максимальный размер области сканирования (ADF): 216 x 356 мм

Скорость сканирования (обычный режим, формат A4): До 15 стр./мин (ч/б, цветной режим)

Автоматическое двухстороннего сканирование документов: Нет

Емкость автоматического устройства подачи документов: не менее 35 листов

**Копир**

Скорость копирования (обычный режим): До 25 копий/мин

Разрешение при копировании (чёрный текст): До 600 x 600 т/д

Разрешение при копировании (цветной текст и графические изображения): До 600 x 600 т/д

Настройка уменьшения/увеличения копий: от 25 до 400%

Количество копий, максимум: До 99 копий

**Факс**

Работа с факсами: Да

Скорость передачи факсов: не менее 3 с на страницу

Память факса: До 400 страниц

Разрешение факса: До 300 x 300 т/д (поддержка передачи полутонов)

Быстрый набор, максимальное количество номеров: До 120 номеров (119 номеров группового набора)

Охват вещания: 119 адресатов

**Питание**

Напряжение на входе: 220–240 В переменного тока (+/-10%), 50/60 Гц (+/-2 Гц), 2,9 А

**Габариты** (Ш x Г x В) не более 445 x 345 x 375 мм

Вес не более 12 кг

**Комплектация**

МФУ

Начальный черный картридж для комплектации и стандартный картридж для комплектации

накладка на панель управления

Компакт-диск с ПО и руководством пользователя в электронном формате

Руководство по началу работы

Информационный листок поддержки

кабели питания

Телекоммуникационный/факсимильный кабель

Гарантия: 1 год

**Указание модели, партийного номера и предоставление ТС обязательно**