Техническая спецификация.

Доукомплектование серверного оборудования в дата центре Астаны.

Место поставки оборудования: Аэропорт города Астана

Лот №1 Переходник для установки HDD вместо DVD –ROM  в ноутбук

|  |  |
| --- | --- |
| **Название продукта** | HDD case, DVD slim to 2.5 HDD (mini SATA to SATA) |
| **Описание** | Адаптер вставляется в ноутбук вместо привода оптических дисков. Для подключения дополнительного HDD с интерфейсом SATA |
| **Формат (форм-фактор)** | 2,5 |
| **Plug & Play** | Да |
| **Внешнее питание**  | Нет |
| **Интерфейс** | 7pin SATA разъём (data), 15pin SATA разъём (питание) - JAE50(IDE) |
| **Размеры** | Не менее 12,5 х 12,7 х 1,2 см, не более 12,7 х 12,8 х 1,4 см |
| **Прочее**  | Определяется ОС как жесткий диск |

Доукомплектование серверного оборудования в дата центре Астаны.

Место поставки оборудования: Аэропорт города Астана

Лот №2 Оборудования APC

|  |  |
| --- | --- |
| **Тип продукта** | Источник бесперебойного питания |
| **Стандартная гарантия** | 3 года |
| **Гарантия на батарею** | 2 года |
| **Мощность** | 5000VA/4500 Вт |
| **Форм-фактор**  | Для размещения в стойке 19 дюймов |
| **Высота** | 3U |
| **Номинальное выходное напряжение** | 230V |
| **Искажения формы выходного напряжения** | Менее 2% |
| **Топология** | Двойное преобразование |
| **Тип формы напряжения** | Синусоидальный сигнал |
| **Эффективность под полной нагрузкой** | Не менее 94% |
| **Пик-фактор** | 03:01 |
| **Интерфейсный порт** | Замыкание контакта, RJ-45 10/100 Base-T, Последовательный порт RJ-45, SmartSlot, USB |
| **Номинальное входное напряжение**  | 230V |
| **Диапазон входного напряжения при работе от сети** | 160 - 275В |
| **Тип входного соединения** | Hard Wire 3 wire (1PH+N+G) |
| **Выходные соединения** | 6 IEC 320 C13, 4 IEC 320 C19, 2 IEC Jumpers |
| **Байпас** | Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включением) |

**Ценовое предложение должно содержать следующее:**

**1) техническую спецификацию;**

**2) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения).**