Техническая спецификация

**Лот 1.** Пояс предохранительный лямочный

**ПРИМЕРНОЕ**

**ИЗОБРАЖЕНИЕ**



**ФНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ**

Предназначен для выполнения работы на высоте

**ФИЗИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА**

- 3 крепления коррозиестойкие для крепления страховочных ремней (сзади - грудь - бок)  
- 5 коррозиестойких пряжек-регуляторов ремней

**Материал :**

Ленты: полиэстер.

Пряжки: коррозионно-стойкие

Пояс: текстиль

Допустимая нагрузка не менее: 1500 кг

**Размеры :** регулируемый

**СРОК ГОДНОСТИ**

Не менее 2-х лет на момент поставки

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ**

Поставку осуществить сразу.

**Примечания:**

**Предоставление образца обязательно после завершения торга на следующий день до 13:00. Образец возврату не подлежит**

**Адрес : Тюрксибский район, район Аэропорта, улица Огарева 55, Гостиница Экипаж, 2 Этаж. Вн.тел. 4605**

Ценовое предложение должно содержать следующее:

1) техническую спецификацию;

2) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения).

Продавец обязан одновременно с передачей товара передать покупателю его принадлежности, а также относящиеся к нему документы (документы, удостоверяющие комплектность, безопасность, качество товара, порядок эксплуатации и т.п.), предусмотренные нормативными правовыми актами или договором.

**Лот 2.** Мирлон (материал для полировки) Функциональное назначение

Эластичный трехмерный шлифовальный войлок/. Подходит для шлифования всех типов поверхностей.

Назначение матирование, полировка, очищение, контурная обработка.

Физическое описание

Абразив оксид алюминия (VF)   
Связующие феноловая смола  
Основа нетканный материал из полиамидного волокна  
Насыпка специальная  
Цвет красный (VF), ширина не менее 115мм (рулон),длина рулона не менее 10 м  
Градации зерна VF 360  
Другая информация трехмерное нетканное полотно  
Назначение матирование, полировка, очищение, контурная обработка

**Примечания:**

**Предоставление образца обязательно после завершения торга на следующий день до 13:00. Образец возврату не подлежит**

**Адрес : Тюрксибский район, район Аэропорта, улица Огарева 55, Гостиница Экипаж, 2 Этаж. Вн.тел. 4605**

Ценовое предложение должно содержать следующее:

1) техническую спецификацию;


2) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения).

Продавец обязан одновременно с передачей товара передать покупателю его принадлежности, а также относящиеся к нему документы (документы, удостоверяющие комплектность, безопасность, качество товара, порядок эксплуатации и т.п.), предусмотренные нормативными правовыми актами или договором.

**Лот 3.** Пластиковая бутылка с распылителем

**ПРИМЕРНОЕ**

**ИЗОБРАЖЕНИЕ**



**ФНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ**

Предназначен для распыления жидкостей.

**ФИЗИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА**

Бутылка c распылителем объёмом не менее 0.75л , не более 0.8л ,с резьбой.

Распылитель: высота не менее 28 см, не более 31см.

Материал-плотный полупрозрачный пластик.

Жидкость не должна протекать, вытекать. Распылитель должен плотно садиться на бутылку. Между ними должна быть прокладка

**СРОК ГОДНОСТИ**

Не менее 2-х лет на момент поставки

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ**

Поставку осуществить за 2 раза равными долями с интервалом в 4 месяца.

**Примечания:**

**Предоставление образца обязательно после завершения торга на следующий день до 13:00. Образец возврату не подлежит**

**Адрес : Тюрксибский район, район Аэропорта, улица Огарева 55, Гостиница Экипаж, 2 Этаж. Вн.тел. 4605**

Ценовое предложение должно содержать следующее:

1) техническую спецификацию;

2) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения).

Продавец обязан одновременно с передачей товара передать покупателю его принадлежности, а также относящиеся к нему документы (документы, удостоверяющие комплектность, безопасность, качество товара, порядок эксплуатации и т.п.), предусмотренные нормативными правовыми актами или договором.