Требуется техническая спецификация

ОПИСАНИЕ И ТРЕБУЕМЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ, ТЕХНИЧЕСКИЕ, КАЧЕСТВЕННЫЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Измерительные провода для работы с мультиметрами  
  
Характеристики: запатентованная выдвижная защита наконечников, соответствующая требованиям по безопасности для электрооборудования, согласно которым требуется сократить площадь неизолированной поверхности, одновременно обеспечивая универсальность, необходимую для большинства измерений.  
  
Параметры: предназначен для соединения мультиметров FLUKE  
Состав набора: 2 измерительных провода  
Материал изоляции: силикон  
Номинальный ток: 10 А  
Возможность сокращения длины неизолированной части: с 19 мм до 4 мм  
Условия эксплуатации при температуре: от -20 до +55 градусов Цельсия  
Условия эксплуатации при высоте: до 2000 м  
Входные разъемы совместимые с приборами, оснащенными гнездом для стандартных закрытых вилок штекерного типа на 4мм  
  
Ценовое предложение должно содержать:  
Техническую спецификацию  
Наименование и характеристику поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения)  
Обязательное предоставление гарантии на поставляемый товар не менее 12 месяцев