**Приложение 1 к** Технической спецификации на Техническое обслуживание пурифайера **HSM-RO 07L**

**Таблица 1. Стоимость услуг и расходных материалов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | ЕИ | Количество | Цена за ед. в тенге без учета НДС | Общая сумма в тенге без учета НДС |
| * 1. **Расходные материалы с услугой замены/установки**
 |
| 1.1 | Картридж 1 Ступень QFPP Полипропилен 5 микрон. Удаляет песок, глину, ржавчину. Ресурс 3000 литров, срок службы не менее 6 месяцев  | шт | 28 |  |  |
| 1.2 | Картридж 2 Ступень QFGACАктивированый гранулированый уголь 15 микрон. Удаляет остатки механических примесей, органических соединений, хлор. Ресурс 3000 литров, срок службы не менее 6 месяцев | шт | 28 |  |  |
| 1.3 | Картридж 3 Ступень QFCTO Активированный прессованный уголь 10 микрон. Удаляет остатки механических примесей, органических соединений Ресурс 3000 литров, срок службы не менее 6 месяцев | шт | 28 |  |  |
| 1.4 | Картридж 4 Ступень RomembraneОбратно-осмотическая мембрана для тонкой очистки воды 0,0001 мкр. удаляет из воды все растворимые примеси такие как нитраты, нитриты, тяжелые метала, окись железа, бактерии, микробы, соли кальция  | шт | 28 |  |  |
| 1.5 | Картридж 5 Ступень пост фильтр для обогащения полезными минералами, а так же улучшения вкуса воды. Пост фильтр улучшает вкус воды, а так же вбирает в себя все запахи и привкусы.  | шт | 14 |  |  |
| * 1. **Запасные части по необходимости или экстренном вызове**
 |
| 2.1 | Насос 50G\* | шт | 7 |  |  |
| 2.2 | Адаптер 1.2\* | шт | 7 |  |  |
| 2.3 | Краны на пурифайер для горячей и холодной воды\* | шт | 14 |  |  |
| **Итого общая стоимость в тенге, без учета НДС:** |  |

\*включая расходы по замене